**Załącznik nr 10 - Specyfikacja techniczna**

# Parametry samochodu

|  |  |
| --- | --- |
| **1.** | **Dane ogólne:**  |
| 1.1 | Osobowy rok produkcji nie starszy jak 2020 |
| 1.2 | Kolor preferowany metalik,  |
| 1.3 | Ilość miejsc 5, układ licząc od przodu pojazdu (2+3)  |
| 1.4 | Rozstaw osi min 2900mm, długość samochodu nie mniej niż 5000mm |
| 1.5 | Przebieg (km) nie więcej niż 15 000km. |
| 1.6 | DMC przyczepy - 3500 kg |
| **2.** | **Silnik**  |
| 2.1 | Olej napędowy  |
| 2.2 | Pojemność nie więcej niż 2800cm3  |
| 2.3 | Moc nie mniej niż 230KM  |
| 2.4 | Moment obrotowy minimum 500 Nm  |
| 2.5 | Zużycie energii (l/km), w cyklu mieszanym nie więcej niż 12 /100km. |
| 2.6 | Emisja CO2 w cyklu mieszanym nie więcej niż 300 g/km |
| 2.6 | Emisja zanieczyszczeń: zgodnie z normą spalin dla silników wysokoprężnych - EURO 6 |
| **3.** | **Wyposażenie**  |
| 3.1 | Nadwozie ilość drzwi 4 |
| 3.2 | System zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania (tzw. ABS)  |
| 3.3 | Hak holowniczy stały z funkcją stabilizacji przyczepy |
| 3.4 | System zapobiegający utracie przyczepności kół podczas przyspieszania (tzw. ASR) |
| 3.5 | System elektroniczny stabilizacji toru jazdy z asystentem hamowania ( tzw. ESP) |
| 3.6 | Blokada tylnego mechanizmu różnicowego, manualna |
| 3.7 | Napęd na 4 koła  |
| 3.8 | Układ przeniesienia napędu – skrzynia biegów automatyczna |
| 3.9 | Samonośne stalowe nadwozie  |
| 3.10 | ZAWIESZENIE : Zawieszenie przednie – niezależne zawieszenie kół – kolumny MCPhersona (sprężyny śrubowe, amortyzatory teleskopowe), stabilizator, wahacze Zawieszenie tylne – niezależne zawieszenie kół ze sprężynami śrubowymi, amortyzatory teleskopowe, wahacze, stabilizator |
| 3.11 | Immobiliser  |
| 3.12 | Centralny zamek sterowany pilotem  |
| 3.13 | Alarm antywłamaniowy z własnym zasilaniem, funkcją dozoru wnętrza oraz zabezpieczeniem przed odholowaniem |
| 3.14 | 3-punktowe pasy bezpieczeństwa przednich siedzeń, napinacze i ograniczniki siły przednich pasów bezpieczeństwa, regulacja wysokości mocowania przednich pasów bezpieczeństwa, 3-punktowe tylne pasy bezpieczeństwa |
| 3.15 | Zbiornik paliwa o pojemności min. 80L |
| 3.16 | ogrzewanie foteli kierowcy i pasażera |
| 3.17 | Układ hamulcowy dostosowany do kół 17" z przodu i 16" z tyłu |
| 3.18 | Siedzenie trzyosobowe w przestrzeni pasażerskiej |
| 3.19 | Fotele kierowcy i pasażera z regulacją w 14 kierunkach |
| 3.20 | Poduszki bezpieczeństwa kierowcy i pasażera  |
| 3.21 | Wspomaganie układu kierowniczego zależne od prędkości |
| 3.22 | Chromowane listwy osłony wlotu powietrza do chłodnicy  |
| 3.23 | System radiowy fabryczny z dotykowym wyświetlaczem min 5’’ z zestawem głośnomówiącym bluetooth  |
| 3.24 | Elektrycznie sterowane szyby w drzwiach przednich i tylnych  |
| 3.25 | Klimatyzacja automatyczna z elektroniczną regulacją. |
| 3.26 | klamki i obudowy lusterek w kolorze nadwozia |
| 3.27 | Śruby kół z zabezpieczeniem przed kradzieżą |
| 3.28 | Czujnik zmęczenia kierowcy |
| 3.29 | Klapa tylna komfort zamykana na klucz |
| 3.30 | Boczne poduszki powietrzne i kurtyny powietrzne dla kierowcy i pasażera |
| 3.31 | Skrzynia ładunkowa |
| 3.32 | Roleta przestrzeni ładunkowej zamykana na klucz  |
| 3.33 | Instrukcja obsługi w języku polskim  |
| 3.34 | Tapicera skórzana |
| 3.35 | Tempomat |
| 3.36 | Automatycznie przełączane światła ze świateł dziennych na światła mijania |
| 3.37 | System ułatwiający ruszanie z miejsca na wzniesieniach z asystentem jazdy w terenie |
| 3.38 | Pełnowymiarowe koło zapasowe |
| 3.39 | Felgi ze stopów lekkich min 20 cali z oponami letnimi |
| 3.40 | Pojazd przeznaczony do ruchu prawostronnego z kierownica po lewej stronie |
| 3.41 | Wyświetlacz wielofunkcyjny (godzina, czas jazdy, średnie i chwilowe zużycie paliwa, zasięg do następnego tankowania, przebyta droga, bieg, temperatura zewnętrzna) |
| 3.42 | Kamera cofania |
| 3.43 | Czujniki parkowania z przodu i z tyłu pojazdu |
| 3.44 | Oświetlenie tablicy rejestracyjnej LED |
| 3.45 | Reflektory biksenonowe ze światłami do jazdy dziennej LED |
| 3.46 | System automatycznego hamowania po kolizji |
| 3.47 | Dwa pojedyncze fotele w kabinie kierowcy z regulacją wysokości, podparciem odcinka lędźwiowego i podłokietnikami |
| 3.48 | Rolety przeciwsłoneczne na bocznych oknach |
| 3.49 | Komfortowe wyłożenie ścian bocznych i dachu + podsufitka wyłożona tkaniną  |
| 3.50 | Przyciemniane szyby, w przestrzeni pasażerskiej |
| 3.51 | Światła przeciwmgielne z przodu zintegrowane ze zderzakiem |
| 3.52 | Zawieszenie przeznaczone na drogi o złej nawierzchni (np szutrowej) - sztywniejsze sprężyny, twardsze amortyzatory |
| 3.53 | Dodatkowa osłona silnika od dołu |
| 3.54 | Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane i podgrzewane |
| 3.55 | Konsola środkowa z podłokietnikiem, zamykanym schowkiem oraz 2 uchwytami do napojów |
| 3.56 | Automatycznie włączane wycieraczki przednie  |
| 3.57 | Miernik ciśnienia w oponach |
| 4. | GWARANCJA OD DATY PRODUKCJI SAMOCHODU : 24 miesięce na silnik i podzespoły36 miesięcy na lakier 12 lat na (perforację blachy) |